**初始半径选择策略**

由于球形检测算法需要预设一个初始球，而从算法复杂度期望的公式知道算法的计算复杂度与初始球半径是呈指数关系的。当算法的初始半径选择过大时，那么将会大大增大算法的搜索范围，增加算法的计算复杂度。当算法的初始半径选择过小时，那么待搜索的信号点序列可能不在半径所确定的搜索范围内。因此，初始半径选取的合理性对于降低算法的计算复杂度，提高误码性能有重要意义。

**常见初始半径选择的研究**

常见的初始半径的选择方法有：直接取半径为的方法、基于发送向量在超球中概率的选择策略、以低复杂度检测算法的代价量度作为半径的选择策略等，这些方案各有优缺点，下面将简单介绍。

（1）直接取半径为的方法

将初始半径直接设置为，相当于第一层运用ML，此时将其与半径更新配合，即获得第一个候选格点后，将半径更新为此候选格点的代价量度。这时候球检测获得的第一个点被称为Babai点，这个点也被称为ZF-DFE(Zero-forcing decision-feed-back equalization)点[1]。

将初始半径设置为的优点就是球检测永远不会失败，然而，因为ZF-DFE点的代价量度可能会很大，使得超球具有较大的体积，复杂度会比较高。

（2）基于发送向量在超球中概率的选择策略

文献[2]给出了一种基于发送向量代价量度统计特性的半径选择方案，发送向量的路径量度为

（1）

由于的元素是独立同分布的正态随机变量，因此是自由度为尺度变换后的卡方随机变量。即为标准卡方随机变量。因此的平均值为

（2）

可以将半径设置为的缩放形式。此时，球中包含正确向量的概率可以如下表示

（3）

半径公式为

（4）

上式中，为半径系数，为接收天线的个数，噪声方差，为伽马函数，为在超球内搜索不到格点的概率。若在该半径中找不到格点，则依次产生新的半径，直到能找到格点为止。根据条件可以计算出对应的和。在计算之前首先将和的对应关系存表[3]，在工程实践中，可以根据在表格查询到。最终通过公式（4）得到初始半径。从该公式可以看出，当接收天线个数较多或者在信噪比比较低时，噪声方差较大，可能会导致半径过大。

表1 与对应关系表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
|  | 0.97556637 | 0.986174127 | 0.99230188 | 0.995773652 | 0.99708209 |
|  | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
|  | 0.998770779 | 0.999347099 | 0.999656233 | 0.999820421 | 0.999906858 |
|  | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
|  | 0.999952004 | 0.999975414 | 0.999987474 | 0.999993651 | 0.999996796 |
|  | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
|  | 0.999998839 | 0.999999195 | 0.999999598 | 0.999999801 | 0.999999901 |

显然，选择不同的可以得到不同的缩放因子。这种方法使得我们可以根据正确解未被包含在球中的风险确定半径值，通过选择不同的概率，可以轻易地实现球为空和球体积之间的权衡，方便我们对半径设置值的评估。这种方法的缺点是，当接收天线个数较多或者在信噪比比较低时，噪声方差较大，可能会导致半径过大。并且仍然存在球为空的风险，但可以通过上述依次产生新的半径的方法解决，也可以预先定义一组一次减小的，如果对应的半径的球为空，则依次换成重新搜索，以此类推。显然，如何设置是个问题。

（3）以低复杂度检测算法的代价量度作为半径的选择策略

由于很多线性检测算法具有极低的复杂度，例如ZF和MMSE，因此在进行球检测之前先进行线性检测不会引起复杂度的显著增加。基于这个事实，有些算法建议先进行低复杂度的线性检测，然后用线性检测解的代价量度作为球检测的初始半径。例如文献[3]采用了MMSE检测。

基于接收端MMSE算法的信道估计，可以得到最小均方误差解：

（3）

利用信道矩阵进行重构得到，初始半径定义如下：



这种方法的优点是球检测也不会失败，因为它能保证超球内至少含有一个点（线性检测算法的解肯定在球中），避免了对初始半径重新搜索的问题；缺点是之前进行的线性检测还是带来了附加复杂度。

**基于信噪比条件的改进的半径选择策略**

方法（1）由于涉及到ML，半径最大，复杂度相对较高，方法（2）基于发送向量在超球中概率的选择策略，不能保证选取半径对应的超球非空，可能导致算法重新启动搜索；当接收天线个数较多或者在信噪比比较低时，噪声方差较大，可能会导致半径过大，也增加了算法的复杂度。方法（3）以低复杂度检测算法的代价量度作为半径的选择策略，不仅避免了因初始半径d过小，导致初始球内没有网格点的情况。而且对于低信噪比条件下，球形译码复杂度得到降低。但是，在相对信噪比比较高的条件下，其球形译码复杂度有时并没有降低，甚至有时还要增加复杂度。。

针对以上各种情况，本节提出一种基于信噪比条件的改进的半径选择策略

[1]Han H G, Oh S K, Lee S J, et al. Computation complexities of sphere decoding according to initial radius selection schemes and an efficient initial radius reduction scheme [C]. St Louis: IEEE Global Telecommun Conf, 2005: 2354-2358.

[2]Hassibi B, Vikalo H. On the sphere decoding algorithm I:Expected complexity[J]. IEEE Trans Signal Process, 2005,53(8): 2806-2818.

[3]Liu Qianlei, Yang Luxi. A novel method for initial radius selection of sphere decoding [C]. IEEE Veh Technol Conf, 2004, 60(2): 1280-1283.

[3]陈发堂，梁涛涛，李小文，LTE-A系统中球形译码检测算法研究[D]，《电子技术应用》，2012

[4]Viterbo E, Bouros J. A universal lattice code decoder for fading channels [J]. IEEE Trans Inform Theory, 1999, 45(5): 1639-1642.